FINISH
/PREP7

*GET,ID_MAX_TYPE,ETYP,0,NUM,MAX

ET,ID_MAX_TYPE+1,152
KEYOPT,ID_MAX_TYPE+1,4,0
KEYOPT,ID_MAX_TYPE+1,5,1
KEYOPT,ID_MAX_TYPE+1,6,0
KEYOPT,ID_MAX_TYPE+1,8,2
KEYOPT,ID_MAX_TYPE+1,9,0

TYPE,ID_MAX_TYPE+1
NDSURF,’E_SURF’,’E_FLUID’,3

CMSEL,S,E_FLUID
SFE,ALL,,HFLUX,,1.08

ESEL,S,TYPE,,ID_MAX_TYPE+1
SFE,ALL,,CONV,,100

ALLSEL,ALL
FINISH
/SOLU





